.. _00_pre2025:

事前準備 (2025年度)
==============================================================================

`M5StickC Plus2 <https://www.switch-science.com/products/9350>`_ に、プログラムを書き込むには、
おもに以下の方法があります。

1. Arduino IDE
#. arduino-cli (Command-Line Interface) 
#. PlatformIO 

2024年度は `2. の方法 および 独自プログラムIoTP <https://cit.istlab.info/m5stickcplus/pre2023.html>`_ を用いました。
2025年度も、基本的に 2. の方法で、各自のパソコンに arduino-cli を入れてもらいますが、Windowsだとやたらとビルドに時間がかかるので `講義システム <https://lattr.istlab.info>`_ を併用します。
講義システムでは、Webインタフェースで編集したコードを **サーバ上で** ビルドし、書き込み用のバイナリファイルをダウンロードできます。
複数のソースファイルやデータを含む複雑なプロジェクトを作成する場合は、`m5scp2_exe <https://git.istlab.info/miura250/m5scp2_exp>`_ のなかの FactoryTest を参考にしてください。また、`Arduino IDE <https://docs.m5stack.com/ja/arduino/arduino_ide>`_ や Visual Studio Code 等を入れてください。

.. note::  以下の手順は、なるべく簡便に環境構築を行えるよう、事前に教員が準備したスクリプトを実行するものです。



Windows の場合
~~~~~~~~~~~~~~~~~

1. `Git for Windows <https://gitforwindows.org>`_ をインストールしてください。Setup時にいろいろ訊かれますが、すべてそのまま「Next」を押して進めて大丈夫です。
#. Git Bash を起動して、ターミナル（例： :numref:`fig_cli_iotinst` ）に以下のコマンドを入力してください。（この下の灰色のテキストエリアの右端の四角アイコンを押すと、コマンドをコピーできます。） ::

	curl -fsSL istlab.info/iotinst | sh


.. _fig_cli_iotinst:

.. figure:: img/22_0323_144455.png
   :scale: 90%
   :alt: インストールスクリプト実行後の画面（例）
   :name: f_cli_iotinst

   インストールスクリプト実行後の画面（例）



Mac の場合
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1. `Homebrew パッケージマネージャ <https://brew.sh/ja/>`_ をまだ入れていない場合は、インストールしてください。ターミナルを開き、以下のコマンドを実行します。 :: 

	/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"    


#. 続けて、ターミナルで、以下のコマンドを実行してください。 ::　

	brew update
	brew install git 
	
	curl -fsSL istlab.info/iotinst | sh





